onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -expand -group Tx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DOut_Inst/ALTLVDS_TxOut_Inst/inclock
add wave -noupdate -expand -group Tx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DOut_Inst/ALTLVDS_TxOut_Inst/lvds_0/core/arch_inst/fclk
add wave -noupdate -expand -group Tx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DOut_Inst/ALTLVDS_TxOut_Inst/lvds_0/core/arch_inst/loaden
add wave -noupdate -expand -group Tx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DOut_Inst/ALTLVDS_TxOut_Inst/tx_in
add wave -noupdate -expand -group Tx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DOut_Inst/ALTLVDS_TxOut_Inst/tx_out
add wave -noupdate -expand -group Tx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DOut_Inst/ALTLVDS_TxOut_Inst/tx_outclock
add wave -noupdate -expand -group Rx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DIn_Inst/ALTLVDS_RxIn_Inst/inclock
add wave -noupdate -expand -group Rx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DIn_Inst/ALTLVDS_RxIn_Inst/rx_in
add wave -noupdate -expand -group Rx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DIn_Inst/ALTLVDS_RxIn_Inst/rx_out
add wave -noupdate -expand -group Rx /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DIn_Inst/ALTLVDS_RxIn_Inst/rx_coreclock
add wave -noupdate /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DIn_Inst/ALTLVDS_RxIn_Inst/lvds_0/core/arch_inst/loaden
add wave -noupdate /top_vhd_tst/i1/ALTLVDS_DIn_Inst/ALTLVDS_RxIn_Inst/lvds_0/core/arch_inst/fclk
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {4452499999 fs} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 591
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits fs
update
WaveRestoreZoom {4446607554 fs} {4486973 ps}
