datasheet for atx1_inst_reconfig_avmm0_bfm_ip

atx1_inst_reconfig_avmm0_bfm_ip |

2021.04.01.12:20:41 | Datasheet

Overview

Memory Map

| atx1_inst_reconfig_avmm0_bfm
m0

## atx1_inst_reconfig_avmm0_bfm

altera_avalon_mm_master_bfm v18.1

## Parameters

AV_ADDRESS_W | 11
AV_SYMBOL_W | 8
AV_NUMSYMBOLS | 4
AV_BURSTCOUNT_W | 1
USE_READ | 1
USE_WRITE | 1
USE_ADDRESS | 1
USE_BYTE_ENABLE | 0
USE_BURSTCOUNT | 0
USE_READ_DATA | 1
USE_READ_DATA_VALID | 0
USE_WRITE_DATA | 1
USE_BEGIN_TRANSFER | 0
USE_BEGIN_BURST_TRANSFER | 0
USE_ARBITERLOCK | 0
USE_LOCK | 0
USE_DEBUGACCESS | 0
USE_WAIT_REQUEST | 1
USE_CLKEN | 0
ASSERT_HIGH_WAITREQUEST | 1
ASSERT_HIGH_READ | 1
ASSERT_HIGH_WRITE | 1
ASSERT_HIGH_BYTEENABLE | 1
ASSERT_HIGH_READDATAVALID | 1
ASSERT_HIGH_ARBITERLOCK | 1
ASSERT_HIGH_LOCK | 1
AV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 1
AV_BURST_LINEWRAP | 0
AV_BURST_BNDR_ONLY | 0
AV_ALWAYS_BURST_MAX_BURST | 0
AV_MAX_PENDING_READS | 0
AV_FIX_READ_LATENCY | 0
AV_READ_WAIT_TIME | 1
AV_WRITE_WAIT_TIME | 0
AV_WAITREQUEST_ALLOWANCE | 0
REGISTER_WAITREQUEST | 0
AV_REGISTERINCOMINGSIGNALS | 0
ADDRESS_UNITS | WORDS
VHDL_ID | 0
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments

(none)

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.01 seconds