intel_std_18_1_dummy |

2020.02.03.11:12:21 | Datasheet

Overview

clk_0 | intel_std_18_1_dummy

All Components
master altera_merlin_master_translator 18.1
slave0 altera_merlin_slave_translator 18.1
slave1 altera_merlin_slave_translator 18.1
Memory Map

| master | slave0 | slave1
avalon_universal_master_0 | avalon_anti_slave_0 | avalon_anti_slave_0
master |  |  |
avalon_anti_master_0 |  |  |
slave0 |  |  |
avalon_universal_slave_0 | 0x00040000 |  |
slave1 |  |  |
avalon_universal_slave_0 | 0x00000000 |  |

## clk_0

clock_source v18.1

## Parameters

clockFrequency | 50000000
clockFrequencyKnown | true
inputClockFrequency | 0
resetSynchronousEdges | NONE
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments

(none)

## master

altera_merlin_master_translator v18.1

clk_0 | clk | master
clk
clk_reset
reset
|  | avalon_universal_master_0 | slave0
|  | avalon_universal_slave_0
|  | avalon_universal_master_0 | slave1
|  | avalon_universal_slave_0

## Parameters

AV_ADDRESS_W | 32
AV_DATA_W | 32
AV_BURSTCOUNT_W | 4
AV_BYTEENABLE_W | 4
UAV_ADDRESS_W | 38
UAV_BURSTCOUNT_W | 10
AV_READLATENCY | 0
AV_WRITE_WAIT | 0
AV_READ_WAIT | 0
AV_DATA_HOLD | 0
AV_SETUP_WAIT | 0
USE_READDATA | 1
USE_WRITEDATA | 1
USE_READ | 1
USE_WRITE | 1
USE_BEGINBURSTTRANSFER | 0
USE_BEGINTRANSFER | 0
USE_BYTEENABLE | 1
USE_CHIPSELECT | 0
USE_ADDRESS | 1
USE_BURSTCOUNT | 1
USE_DEBUGACCESS | 0
USE_CLKEN | 0
USE_READDATAVALID | 1
USE_WAITREQUEST | 1
USE_LOCK | 0
USE_READRESPONSE | 0
USE_WRITERESPONSE | 0
AV_SYMBOLS_PER_WORD | 4
AV_ADDRESS_SYMBOLS | 0
AV_BURSTCOUNT_SYMBOLS | 0
AV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 0
UAV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 0
AV_LINEWRAPBURSTS | 0
AV_MAX_PENDING_READ_TRANSACTIONS | 64
AV_BURSTBOUNDARIES | 0
AV_INTERLEAVEBURSTS | 0
AV_BITS_PER_SYMBOL | 8
AV_ISBIGENDIAN | 0
AV_ADDRESSGROUP | 0
UAV_ADDRESSGROUP | 0
AV_REGISTEROUTGOINGSIGNALS | 0
AV_REGISTERINCOMINGSIGNALS | 0
AV_ALWAYSBURSTMAXBURST | 0
SYNC_RESET | 0
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments

(none)

## slave0

altera_merlin_slave_translator v18.1

master | avalon_universal_master_0 | slave0
avalon_universal_slave_0
clk_0 | clk
clk
clk_reset
reset

## Parameters

AV_ADDRESS_W | 16
AV_DATA_W | 32
UAV_DATA_W | 32
AV_BURSTCOUNT_W | 4
AV_BYTEENABLE_W | 4
UAV_BYTEENABLE_W | 4
UAV_ADDRESS_W | 32
UAV_BURSTCOUNT_W | 4
AV_READLATENCY | 0
AV_SETUP_WAIT | 0
AV_WRITE_WAIT | 0
AV_READ_WAIT | 1
AV_DATA_HOLD | 0
AV_TIMING_UNITS | 1
USE_READDATA | 1
USE_WRITEDATA | 1
USE_READ | 1
USE_WRITE | 1
USE_BEGINBURSTTRANSFER | 1
USE_BEGINTRANSFER | 1
USE_BYTEENABLE | 1
USE_CHIPSELECT | 0
USE_ADDRESS | 1
USE_BURSTCOUNT | 1
USE_READDATAVALID | 1
USE_WAITREQUEST | 1
USE_WRITEBYTEENABLE | 0
USE_LOCK | 0
USE_AV_CLKEN | 0
USE_UAV_CLKEN | 0
USE_OUTPUTENABLE | 0
USE_DEBUGACCESS | 0
USE_READRESPONSE | 0
USE_WRITERESPONSE | 0
AV_SYMBOLS_PER_WORD | 4
AV_ADDRESS_SYMBOLS | 0
AV_BURSTCOUNT_SYMBOLS | 0
AV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 0
UAV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 0
AV_REQUIRE_UNALIGNED_ADDRESSES | 0
AV_LINEWRAPBURSTS | 0
AV_MAX_PENDING_READ_TRANSACTIONS | 64
AV_MAX_PENDING_WRITE_TRANSACTIONS | 0
AV_BURSTBOUNDARIES | 0
AV_INTERLEAVEBURSTS | 0
AV_BITS_PER_SYMBOL | 8
AV_ISBIGENDIAN | 0
AV_ADDRESSGROUP | 0
UAV_ADDRESSGROUP | 0
AV_REGISTEROUTGOINGSIGNALS | 0
AV_REGISTERINCOMINGSIGNALS | 0
AV_ALWAYSBURSTMAXBURST | 0
CHIPSELECT_THROUGH_READLATENCY | 0
CLOCK_RATE | 50000000
AV_READ_WAIT_CYCLES | 1
AV_WRITE_WAIT_CYCLES | 0
AV_SETUP_WAIT_CYCLES | 0
AV_DATA_HOLD_CYCLES | 0
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments

(none)

## slave1

altera_merlin_slave_translator v18.1

master | avalon_universal_master_0 | slave1
avalon_universal_slave_0
clk_0 | clk
clk
clk_reset
reset

## Parameters

AV_ADDRESS_W | 16
AV_DATA_W | 32
UAV_DATA_W | 32
AV_BURSTCOUNT_W | 4
AV_BYTEENABLE_W | 4
UAV_BYTEENABLE_W | 4
UAV_ADDRESS_W | 32
UAV_BURSTCOUNT_W | 4
AV_READLATENCY | 0
AV_SETUP_WAIT | 0
AV_WRITE_WAIT | 0
AV_READ_WAIT | 1
AV_DATA_HOLD | 0
AV_TIMING_UNITS | 1
USE_READDATA | 1
USE_WRITEDATA | 1
USE_READ | 1
USE_WRITE | 1
USE_BEGINBURSTTRANSFER | 1
USE_BEGINTRANSFER | 1
USE_BYTEENABLE | 1
USE_CHIPSELECT | 0
USE_ADDRESS | 1
USE_BURSTCOUNT | 1
USE_READDATAVALID | 1
USE_WAITREQUEST | 1
USE_WRITEBYTEENABLE | 0
USE_LOCK | 0
USE_AV_CLKEN | 0
USE_UAV_CLKEN | 0
USE_OUTPUTENABLE | 0
USE_DEBUGACCESS | 0
USE_READRESPONSE | 0
USE_WRITERESPONSE | 0
AV_SYMBOLS_PER_WORD | 4
AV_ADDRESS_SYMBOLS | 0
AV_BURSTCOUNT_SYMBOLS | 0
AV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 0
UAV_CONSTANT_BURST_BEHAVIOR | 0
AV_REQUIRE_UNALIGNED_ADDRESSES | 0
AV_LINEWRAPBURSTS | 0
AV_MAX_PENDING_READ_TRANSACTIONS | 64
AV_MAX_PENDING_WRITE_TRANSACTIONS | 0
AV_BURSTBOUNDARIES | 0
AV_INTERLEAVEBURSTS | 0
AV_BITS_PER_SYMBOL | 8
AV_ISBIGENDIAN | 0
AV_ADDRESSGROUP | 0
UAV_ADDRESSGROUP | 0
AV_REGISTEROUTGOINGSIGNALS | 0
AV_REGISTERINCOMINGSIGNALS | 0
AV_ALWAYSBURSTMAXBURST | 0
CHIPSELECT_THROUGH_READLATENCY | 0
CLOCK_RATE | 50000000
AV_READ_WAIT_CYCLES | 1
AV_WRITE_WAIT_CYCLES | 0
AV_SETUP_WAIT_CYCLES | 0
AV_DATA_HOLD_CYCLES | 0
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments

(none)

generation took 0,00 seconds | rendering took 0,03 seconds