# DE0-Nano-SoC Board Configuration

## Pin Assignments:

- ADC
- ARDUINO
- CLOCK
- HPS
- KEY
- LED
- SW
- GPIO_0
- GPIO_1

## Pin Assignment Table:

##

ADC
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
ADC_CONVST | U9 | output | 3.3-V LVTTL
ADC_SCK | V10 | output | 3.3-V LVTTL
ADC_SDI | AC4 | output | 3.3-V LVTTL
ADC_SDO | AD4 | input | 3.3-V LVTTL

##

ARDUINO
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
ARDUINO_IO[0] | AG13 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[1] | AF13 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[2] | AG10 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[3] | AG9 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[4] | U14 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[5] | U13 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[6] | AG8 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[7] | AH8 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[8] | AF17 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[9] | AE15 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[10] | AF15 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[11] | AG16 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[12] | AH11 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[13] | AH12 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[14] | AH9 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[15] | AG11 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_RESET_N | AH7 | inout | 3.3-V LVTTL

##

CLOCK
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
FPGA_CLK1_50 | V11 | input | 3.3-V LVTTL
FPGA_CLK2_50 | Y13 | input | 3.3-V LVTTL
FPGA_CLK3_50 | E11 | input | 3.3-V LVTTL

##

HPS
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
HPS_CONV_USB_N |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_DDR3_ADDR[0] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[1] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[2] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[3] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[4] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[5] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[6] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[7] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[8] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[9] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[10] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[11] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[12] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[13] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_ADDR[14] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_BA[0] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_BA[1] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_BA[2] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_CAS_N |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_CKE |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_CK_N |  | output | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_CK_P |  | output | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_CS_N |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DM[0] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DM[1] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DM[2] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DM[3] |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[0] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[1] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[2] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[3] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[4] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[5] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[6] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[7] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[8] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[9] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[10] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[11] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[12] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[13] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[14] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[15] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[16] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[17] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[18] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[19] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[20] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[21] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[22] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[23] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[24] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[25] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[26] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[27] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[28] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[29] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[30] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQ[31] |  | inout | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_DQS_N[0] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_N[1] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_N[2] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_N[3] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_P[0] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_P[1] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_P[2] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_DQS_P[3] |  | inout | Differential 1.5-V SSTL Class I
HPS_DDR3_ODT |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_RAS_N |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_RESET_N |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_DDR3_RZQ |  | input | 1.5 V
HPS_DDR3_WE_N |  | output | SSTL-15 Class I
HPS_ENET_GTX_CLK |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_INT_N |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_MDC |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_MDIO |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_RX_CLK |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_RX_DATA[0] |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_RX_DATA[1] |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_RX_DATA[2] |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_RX_DATA[3] |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_RX_DV |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_TX_DATA[0] |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_TX_DATA[1] |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_TX_DATA[2] |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_TX_DATA[3] |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_ENET_TX_EN |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_GSENSOR_INT |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_I2C0_SCLK |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_I2C0_SDAT |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_I2C1_SCLK |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_I2C1_SDAT |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_KEY |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_LED |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_LTC_GPIO |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_SD_CLK |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_SD_CMD |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_SD_DATA[0] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_SD_DATA[1] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_SD_DATA[2] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_SD_DATA[3] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_SPIM_CLK |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_SPIM_MISO |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_SPIM_MOSI |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_SPIM_SS |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_UART_RX |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_UART_TX |  | output | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_CLKOUT |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[0] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[1] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[2] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[3] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[4] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[5] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[6] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DATA[7] |  | inout | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_DIR |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_NXT |  | input | 3.3-V LVTTL
HPS_USB_STP |  | output | 3.3-V LVTTL

##

KEY
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
KEY[0] | AH17 | input | 3.3-V LVTTL
KEY[1] | AH16 | input | 3.3-V LVTTL

##

LED
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
LED[0] | W15 | output | 3.3-V LVTTL
LED[1] | AA24 | output | 3.3-V LVTTL
LED[2] | V16 | output | 3.3-V LVTTL
LED[3] | V15 | output | 3.3-V LVTTL
LED[4] | AF26 | output | 3.3-V LVTTL
LED[5] | AE26 | output | 3.3-V LVTTL
LED[6] | Y16 | output | 3.3-V LVTTL
LED[7] | AA23 | output | 3.3-V LVTTL

##

SW
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SW[0] | L10 | input | 3.3-V LVTTL
SW[1] | L9 | input | 3.3-V LVTTL
SW[2] | H6 | input | 3.3-V LVTTL
SW[3] | H5 | input | 3.3-V LVTTL

##

GPIO connect to GPIO Default
Name | Location | Direction | Standard | GPIO Pin Index
--- | --- | --- | --- | ---
GPIO_0[0] | V12 | inout | 3.3-V LVTTL | 1
GPIO_0[1] | AF7 | inout | 3.3-V LVTTL | 2
GPIO_0[2] | W12 | inout | 3.3-V LVTTL | 3
GPIO_0[3] | AF8 | inout | 3.3-V LVTTL | 4
GPIO_0[4] | Y8 | inout | 3.3-V LVTTL | 5
GPIO_0[5] | AB4 | inout | 3.3-V LVTTL | 6
GPIO_0[6] | W8 | inout | 3.3-V LVTTL | 7
GPIO_0[7] | Y4 | inout | 3.3-V LVTTL | 8
GPIO_0[8] | Y5 | inout | 3.3-V LVTTL | 9
GPIO_0[9] | U11 | inout | 3.3-V LVTTL | 10
GPIO_0[10] | T8 | inout | 3.3-V LVTTL | 13
GPIO_0[11] | T12 | inout | 3.3-V LVTTL | 14
GPIO_0[12] | AH5 | inout | 3.3-V LVTTL | 15
GPIO_0[13] | AH6 | inout | 3.3-V LVTTL | 16
GPIO_0[14] | AH4 | inout | 3.3-V LVTTL | 17
GPIO_0[15] | AG5 | inout | 3.3-V LVTTL | 18
GPIO_0[16] | AH3 | inout | 3.3-V LVTTL | 19
GPIO_0[17] | AH2 | inout | 3.3-V LVTTL | 20
GPIO_0[18] | AF4 | inout | 3.3-V LVTTL | 21
GPIO_0[19] | AG6 | inout | 3.3-V LVTTL | 22
GPIO_0[20] | AF5 | inout | 3.3-V LVTTL | 23
GPIO_0[21] | AE4 | inout | 3.3-V LVTTL | 24
GPIO_0[22] | T13 | inout | 3.3-V LVTTL | 25
GPIO_0[23] | T11 | inout | 3.3-V LVTTL | 26
GPIO_0[24] | AE7 | inout | 3.3-V LVTTL | 27
GPIO_0[25] | AF6 | inout | 3.3-V LVTTL | 28
GPIO_0[26] | AF9 | inout | 3.3-V LVTTL | 31
GPIO_0[27] | AE8 | inout | 3.3-V LVTTL | 32
GPIO_0[28] | AD10 | inout | 3.3-V LVTTL | 33
GPIO_0[29] | AE9 | inout | 3.3-V LVTTL | 34
GPIO_0[30] | AD11 | inout | 3.3-V LVTTL | 35
GPIO_0[31] | AF10 | inout | 3.3-V LVTTL | 36
GPIO_0[32] | AD12 | inout | 3.3-V LVTTL | 37
GPIO_0[33] | AE11 | inout | 3.3-V LVTTL | 38
GPIO_0[34] | AF11 | inout | 3.3-V LVTTL | 39
GPIO_0[35] | AE12 | inout | 3.3-V LVTTL | 40

##

GPIO connect to GPIO Default
Name | Location | Direction | Standard | GPIO Pin Index
--- | --- | --- | --- | ---
GPIO_1[0] | Y15 | inout | 3.3-V LVTTL | 1
GPIO_1[1] | AG28 | inout | 3.3-V LVTTL | 2
GPIO_1[2] | AA15 | inout | 3.3-V LVTTL | 3
GPIO_1[3] | AH27 | inout | 3.3-V LVTTL | 4
GPIO_1[4] | AG26 | inout | 3.3-V LVTTL | 5
GPIO_1[5] | AH24 | inout | 3.3-V LVTTL | 6
GPIO_1[6] | AF23 | inout | 3.3-V LVTTL | 7
GPIO_1[7] | AE22 | inout | 3.3-V LVTTL | 8
GPIO_1[8] | AF21 | inout | 3.3-V LVTTL | 9
GPIO_1[9] | AG20 | inout | 3.3-V LVTTL | 10
GPIO_1[10] | AG19 | inout | 3.3-V LVTTL | 13
GPIO_1[11] | AF20 | inout | 3.3-V LVTTL | 14
GPIO_1[12] | AC23 | inout | 3.3-V LVTTL | 15
GPIO_1[13] | AG18 | inout | 3.3-V LVTTL | 16
GPIO_1[14] | AH26 | inout | 3.3-V LVTTL | 17
GPIO_1[15] | AA19 | inout | 3.3-V LVTTL | 18
GPIO_1[16] | AG24 | inout | 3.3-V LVTTL | 19
GPIO_1[17] | AF25 | inout | 3.3-V LVTTL | 20
GPIO_1[18] | AH23 | inout | 3.3-V LVTTL | 21
GPIO_1[19] | AG23 | inout | 3.3-V LVTTL | 22
GPIO_1[20] | AE19 | inout | 3.3-V LVTTL | 23
GPIO_1[21] | AF18 | inout | 3.3-V LVTTL | 24
GPIO_1[22] | AD19 | inout | 3.3-V LVTTL | 25
GPIO_1[23] | AE20 | inout | 3.3-V LVTTL | 26
GPIO_1[24] | AE24 | inout | 3.3-V LVTTL | 27
GPIO_1[25] | AD20 | inout | 3.3-V LVTTL | 28
GPIO_1[26] | AF22 | inout | 3.3-V LVTTL | 31
GPIO_1[27] | AH22 | inout | 3.3-V LVTTL | 32
GPIO_1[28] | AH19 | inout | 3.3-V LVTTL | 33
GPIO_1[29] | AH21 | inout | 3.3-V LVTTL | 34
GPIO_1[30] | AG21 | inout | 3.3-V LVTTL | 35
GPIO_1[31] | AH18 | inout | 3.3-V LVTTL | 36
GPIO_1[32] | AD23 | inout | 3.3-V LVTTL | 37
GPIO_1[33] | AE23 | inout | 3.3-V LVTTL | 38
GPIO_1[34] | AA18 | inout | 3.3-V LVTTL | 39
GPIO_1[35] | AC22 | inout | 3.3-V LVTTL | 40